DA.V.2601.48.2017.DG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Miejsce świadczenia Usługi: Winiarska 1, 66-003 Zabór.
2. Okres świadczenia usługi - 12 miesięcy od 01.01.2018
3. Parametry łącza:
4. Łącze o przepustowości  min. 10 Mb/s Download, min. 5 Mb/s Upload
5. Łącze musi umożliwiać Zamawiającemu transmisje danych w protokole TCP/IP
6. Brak limitu transferu danych
7. Przydzielony stały, publiczny adres IP
8. MTU – 1492
9. Możliwość wykorzystywania dowolnej puli adresów z podsieci 10.0.0.0/8 lub 192.168.0.0/16 na łączach pomiędzy lokalizacjami UMWL
10. Zakończenie łącza stykiem Ethernet (RJ-45)
11. Przyłącze Ethernet po stronie Zamawiającego w standardzie 100 Mb/s lub 1Gb/s
12. Dostępność usług – 99 % czasu w skali roku
13. Technologia: światłowodowa, miedziana lub radiowa